#!/usr/local/bin/bdmctrl -D2 -v9 -d9
#
# firebee board initialization for bdmctrl 
#
open $1

dump-register D0
#dump-register ASID
dump-register ACR0
dump-register ACR1
#dump-register ACR2
#dump-register ACR3
dump-register SR
dump-register CACR
# dump-register RAMBAR1
# dump-register RAMBAR2
dump-register MBAR
