namW[354]={
$0000=ssp_init
$0004=ev_reset
$0008=ev_buserr
$000c=ev_adrerr
$0010=ev_illegal
$0014=ev_divby0
$0018=ev_chk_ofl
$001c=ev_trapv
$0020=ev_priverr
$0024=ev_trace
$0028=ev_a_line
$002c=ev_f_line
$0034=vec_Nimp_lF
$0060=ev_spurerr
$0064=ev_level1
$0068=ev_HBI
$006c=ev_level3
$0070=ev_VBI
$0074=ev_SCC
$0078=ev_MFP
$007c=ev_level7
$0080=ev_trap0
$0084=ev_gemdos
$0088=ev_xgem
$008c=ev_trap3
$0090=ev_trap4
$0094=ev_trap5
$0098=ev_trap6
$009c=ev_trap7
$00a0=ev_trap8
$00a4=ev_trap9
$00a8=ev_trap10
$00ac=ev_trap11
$00b0=ev_trap12
$00b4=ev_bios
$00b8=ev_xbios
$00bc=ev_trap15
$0100=iv_M1_busy
$0104=iv_M1_dcd_ack
$0108=iv_M1_cts_midi
$010c=iv_M1_blit_dsp
$0110=iv_M1_time_d
$0114=iv_M1_time_c
$0118=iv_M1_kb_midi
$011c=iv_M1_disk
$0120=iv_M1_time_b
$0124=iv_M1_terr
$0128=iv_M1_treq
$012c=iv_M1_rerr
$0130=iv_M1_rreq
$0134=iv_M1_time_a
$0138=iv_M1_ring
$013c=iv_M1_mono_samp
$0140=iv_M2_0
$0144=iv_M2_1
$0148=iv_M2_2
$014c=iv_M2_3
$0150=iv_M2_4
$0154=iv_M2_5
$0158=iv_M2_6
$015c=iv_M2_7
$0160=iv_M2_8
$0164=iv_M2_9
$0168=iv_M2_10
$016c=iv_M2_11
$0170=iv_M2_12
$0174=iv_M2_13
$0178=iv_M2_14
$017c=iv_M2_15
$0180=iv_SCC_0
$0184=iv_SCC_1
$0188=iv_SCC_2
$018c=iv_SCC_3
$0190=iv_SCC_4
$0194=iv_SCC_5
$0198=iv_SCC_6
$019c=iv_SCC_7
$01a0=iv_SCC_8
$01a4=iv_SCC_9
$01a8=iv_SCC_10
$01ac=iv_SCC_11
$01b0=iv_SCC_12
$01b4=iv_SCC_13
$01b8=iv_SCC_14
$01bc=iv_SCC_15
$0380=proc_lives
$0384=proc_dregs
$03a4=proc_aregs
$03c4=proc_enum
$03c8=proc_usp
$03cc=proc_stk
$0400=etv_timer
$0404=etv_critic
$0408=etv_term
$040c=etv_xtra
$0420=memvalid
$0424=memcntrl
$0426=resvalid
$042a=resvector
$042e=phystop
$0432=_membot
$0436=_memtop
$043a=memval2
$043e=flock
$0440=seekrate
$0442=_timr_ms
$0444=_fverify
$0446=_bootdev
$0448=_palmode
$044a=defshiftmd
$044c=sshiftmd
$044e=_v_bas_ad
$044f=_v_bas_2
$0450=_v_bas_1
$0451=_v_bas_0
$0452=vblsem
$0454=nvbls
$0456=_vblqueue
$045a=colorptr
$045e=screenpt
$0462=_vbclock
$0466=_frclock
$046a=hdv_init
$046e=swv_vec
$0472=hdv_bpb
$0476=hdv_rw
$047a=hdv_boot
$047e=hdv_mediach
$0482=_cmdload
$0484=conterm
$0486=trp14ret
$048a=criticret
$048e=themd
$049e=_md
$04a2=savptr
$04a6=_nflops
$04a8=con_state
$04ac=sav_row
$04ae=sav_context
$04b2=_bufl
$04b6=_bufl_2
$04ba=_hz_200
$04be=the_env
$04c2=_drvbits
$04c6=_dskbufp
$04ca=_autopath
$04ce=_vbl_list
$04ee=_prt_cnt
$04f0=_prtabt
$04f2=_sysbase
$04f6=_shell_p
$04fa=end_os
$04fe=exec_os
$0502=scr_dump
$0506=prv_lsto
$050a=prv_lst
$050e=prv_auxo
$0512=prv_aux
$0516=pun_ptr
$051a=memval3
$051e=xconstat
$053e=xconin
$055e=xcostat
$057e=xconout
$059e=_longframe
$05a0=_cookies
$05a4=TT_ramtop
$05a8=TT_ramvalid
$05ac=bell_hook
$05b0=kcl_hook
$8001.w=hw_memconf
$8006.w=hw_f30_mon_mem
$8007.w=hw_f30_comp_div
$8201.w=hw_dbasehigh
$8203.w=hw_dbasemid
$8205.w=hw_vcounthigh
$8207.w=hw_vcountmid
$8209.w=hw_vcountlow
$820a.w=hw_syncmode
$820d.w=hw_dbaselow
$8240.w=hw_pal_00
$8242.w=hw_pal_01
$8244.w=hw_pal_02
$8246.w=hw_pal_03
$8248.w=hw_pal_04
$824a.w=hw_pal_05
$824c.w=hw_pal_06
$824e.w=hw_pal_07
$8250.w=hw_pal_08
$8252.w=hw_pal_09
$8254.w=hw_pal_10
$8256.w=hw_pal_11
$8258.w=hw_pal_12
$825a.w=hw_pal_13
$825c.w=hw_pal_14
$825e.w=hw_pal_15
$8260.w=hw_shiftmd
$8262.w=hw_shift_tt
$8264.w=hw_ste_pixoffH
$8265.w=hw_ste_pixoff
$827e.w=hw_stacydsp
$8400.w=hw_pal_tt
$8604.w=hw_dma_dskctl
$8606.w=hw_dma_fifo
$8609.w=hw_dma_high
$860b.w=hw_dma_mid
$860d.w=hw_dma_low
$8701.w=hw_TT_scsi_dma3
$8703.w=hw_TT_scsi_dma2
$8705.w=hw_TT_scsi_dma1
$8707.w=hw_TT_scsi_dma0
$8709.w=hw_TT_scsi_cnt3
$870b.w=hw_TT_scsi_cnt2
$870d.w=hw_TT_scsi_cnt1
$870f.w=hw_TT_scsi_cnt0
$8710.w=hw_TT_scsi_rsdhigh
$8712.w=hw_TT_scsi_rsdlow
$8714.w=hw_TT_scsi_ctl
$8781.w=hw_scsi_data
$8783.w=hw_scsi_icr
$8785.w=hw_scsi_mode
$8787.w=hw_scsi_tcr
$8789.w=hw_scsi_idcr
$878b.w=hw_scsi_stsr
$878d.w=hw_scsi_trid
$878f.w=hw_scsi_irrs
$8800.w=hw_psg_rd_sel
$8802.w=hw_psg_wr
$8900.w=hw_sdma_cont_w
$ff8901=crippled_hw_sdma_cont
$8901.w=hw_sdma_cont
$8903.w=hw_sdma_beg2
$8905.w=hw_sdma_beg1
$8907.w=hw_sdma_beg0
$8909.w=hw_sdma_loop2
$890b.w=hw_sdma_loop1
$890d.w=hw_sdma_loop0
$890f.w=hw_sdma_end2
$8911.w=hw_sdma_end1
$8913.w=hw_sdma_end0
$8920.w=hw_F_dac_trk
$8921.w=hw_sdma_mode
$8922.w=hw_MW_data
$8924.w=hw_MW_mask
$8930.w=hw_F_xbar_sc
$8932.w=hw_F_xbar_dc
$8960.w=hw_TT_rtc_ar_w
$8961.w=hw_TT_rtc_ar
$8962.w=hw_TT_rtc_dr_w
$8963.w=hw_TT_rtc_dr
$8a00.w=hw_BLIT_htone
$8c01.w=hw_scc_dma3
$8c03.w=hw_scc_dma2
$8c05.w=hw_scc_dma1
$8c07.w=hw_scc_dma0
$8c09.w=hw_scc_cnt3
$8c0b.w=hw_scc_cnt2
$8c0d.w=hw_scc_cnt1
$8c0f.w=hw_scc_cnt0
$8c10.w=hw_scc_drr
$8c14.w=hw_scc_cr_w
$8c15.w=hw_scc_cr
$8c81.w=hw_SCC_a_cr
$8c83.w=hw_SCC_a_dr
$8c85.w=hw_SCC_b_cr
$8c87.w=hw_SCC_b_dr
$8e01.w=hw_TT_sys_im
$8e03.w=hw_TT_sys_is
$8e05.w=hw_TT_sys_ig
$8e07.w=hw_TT_vme_ig
$8e09.w=hw_TT_scu_gpr1
$8e0b.w=hw_TT_scu_gpr2
$8e0d.w=hw_TT_vme_im
$8e0f.w=hw_TT_vme_is
$9200.w=hw_switches
$9201.w=hw_pad_fire
$9202.w=hw_pad_direct
$9211.w=hw_pad_0_y
$9213.w=hw_pad_0_x
$9215.w=hw_pad_1_y
$9217.w=hw_pad_1_x
$9220.w=hw_light_x
$9222.w=hw_light_y
$9800.w=hw_F_pal
$a200.w=hw_dsp_ic
$a201.w=hw_dsp_cv
$a202.w=hw_dsp_is
$a203.w=hw_dsp_iv
$a204.w=hw_dsp_long
$a205.w=hw_dsp_d2
$a206.w=hw_dsp_d1
$a207.w=hw_dsp_d0
$fa01.w=hw_M1_gpip
$fa03.w=hw_M1_aer
$fa05.w=hw_M1_ddr
$fa07.w=hw_M1_iera
$fa09.w=hw_M1_ierb
$fa0b.w=hw_M1_ipra
$fa0d.w=hw_M1_iprb
$fa0f.w=hw_M1_isra
$fa11.w=hw_M1_isrb
$fa13.w=hw_M1_imra
$fa15.w=hw_M1_imrb
$fa17.w=hw_M1_vr
$fa19.w=hw_M1_tacr
$fa1b.w=hw_M1_tbcr
$fa1d.w=hw_M1_tcdcr
$fa1f.w=hw_M1_tadr
$fa21.w=hw_M1_tbdr
$fa23.w=hw_M1_tcdr
$fa25.w=hw_M1_tddr
$fa27.w=hw_M1_scr
$fa29.w=hw_M1_ucr
$fa2b.w=hw_M1_rsr
$fa2d.w=hw_M1_tsr
$fa2f.w=hw_M1_udr
$fa40.w=hw_fpu_stat
$fa42.w=hw_fpu_cont
$fa44.w=hw_fpu_save
$fa46.w=hw_fpu_rest
$fa4a.w=hw_fpu_comm
$fa4e.w=hw_fpu_cond
$fa50.w=hw_fpu_oper
$fa54.w=hw_fpu_rsel
$fa58.w=hw_fpu_iadr
$fa5c.w=hw_fpu_opad
$fa81.w=hw_M2_gpip
$fa83.w=hw_M2_aer
$fa85.w=hw_M2_ddr
$fa87.w=hw_M2_iera
$fa89.w=hw_M2_ierb
$fa8b.w=hw_M2_ipra
$fa8d.w=hw_M2_iprb
$fa8f.w=hw_M2_isra
$fa91.w=hw_M2_isrb
$fa93.w=hw_M2_imra
$fa95.w=hw_M2_imrb
$fa97.w=hw_M2_vr
$fa99.w=hw_M2_tacr
$fa9b.w=hw_M2_tbcr
$fa9d.w=hw_M2_tcdcr
$fa9f.w=hw_M2_tadr
$faa1.w=hw_M2_tbdr
$faa3.w=hw_M2_tcdr
$faa5.w=hw_M2_tddr
$faa7.w=hw_M2_scr
$faa9.w=hw_M2_ucr
$faab.w=hw_M2_rsr
$faad.w=hw_M2_tsr
$faaf.w=hw_M2_udr
$fc00.w=hw_KB_cont
$fc02.w=hw_KB_data
$fc04.w=hw_MIDI_cont
$fc06.w=hw_MIDI_data
}
